**ŠAKŲ SMULKINTUVO CARAVAGGI BIO 900 DN IR BŪGNINIO RĖČIO – SIJOTUVO (MOTORIZUOTOS KULTIVAVIMO MAŠINOS) PEZZOLATO L3000 OM TECHNINIO APTARNAVIMO, REMONTO IR ATSARGINIŲ DETALIŲ TIEKIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2017-06-26

Panevėžys

**Pirkimo objektas –** Šakų smulkintuvo Caravaggi Bio 900 DN ir Būgninio rėčio – sijotuvo (motorizuotos kultivavimo mašinos) Pezzolato L3000 OM techninio aptarnavimo, remonto ir remontui reikalingų atsarginių detalių tiekimo paslaugų pirkimas. Paslaugos reikalingos užtikrinti patikimą transporto priemonių eksploatavimą, savalaikį aptarnavimą ir priežiūrą.

Paslaugos teikėjas, naudodamas savo personalą, technines priemones, detales ir medžiagas atlieka šakų smulkintuvo Caravaggi Bio 900 DN ir Būgninio rėčio – sijotuvo Pezzolato L3000 OM techninį aptarnavimą ir remontą.

**Paslaugos aprašymas:**

Šakų smulkintuvo Caravaggi Bio 900 DN pagaminimo metai - 2010 m. Tipas B10900 DNC, masė – 8400 kg, dyzelinis variklis, rida - 830 mot/val.

Būgninio rėčio – sijotuvo (motorizuotos kultivavimo mašinos) Pezzolato L3000 OM pagaminimo metai – 2010 m., masė – 6500 kg, dyzelinis variklis, rida – 730 mot/val.

Į techninės priežiūros ir remonto apimtis įeina Šakų smulkintuvo Caravaggi Bio 900 DN ir būgninio rėčio – sijotuvo (motorizuotos kultivavimo mašinos) Pezzolato L3000 OM remontas/techninė priežiūra, defektų pašalinimas bei kiti reikalingi darbai.

1. **ŠAKŲ SMULKINTUVO CARAVAGGI BIO 900 DN TECHNINIS APTARNAVIMAS**

Šakų smulkintuvo Caravaggi Bio 900 DN techninis aptarnavimas atliekamas atsižvelgiant į išdirbtų motovalandų kiekį. Motorizuotos transporto priemonės techninis aptarnavimas numatomas kas 300 motovalandų.

*Jos metu turi būti atliekami tokie darbai:*

1. Hidraudlinės sistemos filtro pakeitimas;
2. Dyzelinio variklio alyvos filtro pakeitimas;
3. Dyzelinio variklio kuro filtro pakeitimas;
4. Išorinio oro filtro pakeitimas;

5. Vidinio oro filtro pakeitimas;

1. Dyzelinio variklio alyvos keitimas.
2. Po 2000 moto valandų reikalingas hidraulinės alyvos ir aušinimo skyščio pakeitimas.

Tiekėjas į paslaugos kainą turi įskaičiuoti reikalingų detalių kainą.

Preliminarus paslaugų kiekis sutarties laikotarpiu – 2 kartai.

Tiekėjas į paslaugos kainą turi įskaičiuoti visas su paslaugų atlikimu susijusias išlaidas įskaitant ir atvykimą į Panevėžio regioninį sąvartyną, esantį Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio r.

Paslaugos tiekėjas nurodytas paslaugas privalo suteikti per 5 darbo dienas nuo užsakymo gavimo.

1. **BŪGNINIO RĖČIO – SIJOTUVO (MOTORIZUOTOS KULTIVAVIMO MAŠINOS) PEZZOLATO L3000 OM TECHNINIS APTARNAVIMAS**

Būgninio rėčio – sijotuvo (motorizuotos kultivavimo mašinos) Pezzolato L3000 OM techninis aptarnavimas atliekamas atsižvelgiant į išdirbtų motovalandų kiekį. Motorizuotos kultivavimo mašinos techninis aptarnavimas numatomas po 250 motovalandų.

*Jos metu turi būti atliekami tokie darbai:*

1. Hidraulinės sistemos filtro pakeitimas;
2. Dyzelinio variklio alyvos filtro pakeitimas;
3. Dyzelinio variklio kuro filtro pakeitimas;
4. Oro filtro pakeitimas;
5. Dyzelinio variklio alyvos keitimas.
6. Po 2000 moto valandų reikalingas hidraulinės alyvos ir aušinimo skyščio pakeitimas.

Tiekėjas į paslaugos kainą turi įskaičiuoti reikalingų detalių kainą.

Preliminarus paslaugų kiekis sutarties laikotarpiu – 2 kartai.

Bendras 1 – 2 punktuose nurodytų paslaugų teikimo kiekis sutarties laikotarpiu – 4 kartai.

Tiekėjas į paslaugos kainą turi įskaičiuoti visas su paslaugų atlikimu susijusias išlaidas įskaitant ir atvykimą į Panevėžio regioninį sąvartyną, esantį Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio r.

Paslaugos tiekėjas nurodytas paslaugas privalo suteikti per 5 darbo dienas nuo užsakymo gavimo.

1. **MOTORIZUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTO PASLAUGOS:**

3.1. Šaltkalvio darbai – 60 valandų;

3.2. Autoelektriko darbai – 10 valandų;

**3.3. Kitos šakų smulkintuvo Caravaggi Bio 900 DN remonto darbams reikalingos atsarginės dalys:**

3.3.1. Hidraulinės sistemos alyva HV46 (gamintojo nurodyta);

3.3.2. Aušinimo skystis;

3.3.3. Reduktorinė alyva;

3.3.4. Hidrodinaminės sankabos alyva SAE10W;

3.3.5. Guolių ir šarnyrų tepalas;

3.3.6. Hidraulinė žarna ½ 2SN (1 m) su ½ antgaliais;

3.3.7. Hidraulinė žarna 3/8 2SN (1 m) su 3/8 antgaliais;

3.3.8. Smulkintuvo plaktukas 40 mm;

3.3.9. Smulkintuvo plaktukų ašis su veržlėm M27;

3.3.10. Smulkintuvo plaktuko įvorė;

3.3.11. Plaktukų galinė tvirtinimo plokštelė;

3.3.12. Smulkintuvo veleno guolis UCFS316;

3.3.13. Medžiagos padavimo konvejerio, veleno guolis UCFC209;

3.3.14. Hidrodinaminės sankabos išsilydantis kamštis;

3.3.15. Hidrodinaminės sankabos pavaros diržas;

3.3.16. Elektromagnetinė ritė;

3.3.17. Avarinis stabdymo mygtukas;

3.3.18. Konvejerio padavimo elektrinis perjungėjas;

3.3.19. Smulkinimo rotoriaus sūkių daviklis;

3.3.20. Sūkių daviklio kabelis;

3.3.21. Smulkintuvo dyzelinio variklio slėgio daviklis.

**3.4. Kitos būgninio rėčio – sijotuvo (motorizuotos kultivavimo mašinos) Pezzolato L3000 OM remonto darbams reikalingos atsarginės dalys:**

3.4.1. Hidraulinės sistemos alyva 32;

3.4.2. Aušinimo skystis,

3.4.3. Reduktorinė alyva,

3.4.4. Guolių šarnyrų tepalas,

3.4.5. Hidraulinė žarna ½ 2SN (1 m) su ½ antgaliais,

3.4.6. Hidraulinė žarna 3/8 2SN (1 m) su 3/8 antgaliais,

3.4.7.Skirstytuvas SD5/1-N/19L;

3.4.8.Skirstytuvas SD11/1,

3.4.9.Vožtuvas VPR/3/EP/38,

3.4.10.Vožtuvas VPR/3/EP/12.

Paslaugos teikėjas šakų smulkintuvo Caravaggi Bio 900 DN ir būgninio rėčio – sijotuvo (motorizuotos kultivavimo mašinos) Pezzolato L3000 OM remonto darbus atlieka iš anskto su Užsakovu suderinęs remonto apimtis, išlaidas ir atlikimo laiką. Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas nurodo iškvietimo mokesčio (gedimo atveju) kainą. Planuojamas preliminarus bendras iškvietimų skaičius sutarties galiojimo laikotarpiu – 12 kartų. Planuojamas preliminarus bendras remonto valandų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu - 60 val.

Remontas atliekamas ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo dienos. Jei detalių paieškai ir gavimui reikia daugiau laiko, privaloma pranešti perkančiajai organizacijai ir nurodyti galimo vėlavimo priežastis bei susitarti dėl paslaugų suteikimo terminų.

Remonto metu Paslaugos teikėjas privalo laikytis darbų saugos ir aplinkosauginių reikalavimų.

Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso preliminaraus remonto darbų kiekio – remonto darbų apimtys ir kiekiai sutarties vykdymo laikotarpiu bus tikslinami atsižvelgiant į tokių darbų poreikius.

Remonto paslaugų teikėjas atliktiems remonto darbams suteikia 6 mėn. garantiją, atsarginėms detalėms garantija suteikiama pagal gamintojo nustatytą terminą. Panaudotus tepalus, tarą, filtrus ir kitas eksploatacines medžiagas utilizuoja Paslaugos teikėjas.

Sutartis sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui su galimybe pratęsti sutartį 2 kartus 12 mėnesių laikotarpiui.

Pasiūlymus dėl techninės specifikacijos galima teikti iki 2017 m. liepos 4 d. 12:00 val. mechanikui Vigidijui Garbuzui tel. 8-612 10582, el. paštu [vigidijus.garbuzas@pratc.lt](mailto:vigidijus.garbuzas@pratc.lt) ar faksu (8 45) 432 199.

­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_